0 20 40 60 80 100 120 -5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5 x 10^{-3}

Station Number

Calibrated CTD-bottle conductivity differences (mS/cm)