CFC-11�along�52^˚W�(pmol/kg)

-6000

-5500

-5000

-4500

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

Depth�(m)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0.008

0.008

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.05

0.05

0.05

0.05

0.075

0.075

0.075

0.075

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

1

11.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

1.8

2

2

6 20 30 40 50 60 70 80 94